

**Инструкция**

**по определению параметров бегов,**

**которые следует рекомендовать клиентам**

**для различных отраслей**

В работе сотрудника отдела продаж периодически возникают ситуации, когда при обработке входящего потока или при проработке потенциального клиента, человек не знает параметров биг бега и нужную конфигурацию под продукцию, которую он хочет фасовать в них. В данной инструкции описаны несколько основных вариантов под часто запрашиваемую продукцию и их ориентировочные параметры.

Когда возникает понимание, что клиент не разбирается, что конкретно ему хотелось бы по размерам и параметрам можно начать с таких вопросов:

* Возможно у Вас есть техническое здание на биг-беги?
* Возможно есть у вас технический специалист на производстве, с кем можно было бы обсудить технические детали?

- Возможно есть понимание о предпочтительных размерах биг-бега?

- Какую продукцию Вы планируете засыпать в беги?

- Есть ли предпочтение в виде загрузочных петель - 2 или 4? Пришивные или из тела контейнера?

Максимальное прояснение ситуации (какой товар, пр каких условиях, какой вес и объем планируют фасовать) дадут понимание, какой лучше биг-бег предложить клиенту.

Ниже будут приведены наиболее частые примеры биг бегов. Размеры биг бега под редко запрашиваемую продукцию можно вычислить, зная насыпную плотность - спросить у клиента или зная же, что там за продукция -посмотреть насыпную плотность в интернете.

**Пшеница, ячмень**

-Клиент выбирает 2/4 петли из тела контейнера или 4 стропы



- Ориентировочные размеры: 90х90х160

- По умолчанию сверху идет всегда загрузочное устройство - клапан диаметром 350мм или фартук.

- Дно по умолчанию глухое (проговорить с клиентом), но можно сделать и выгрузной клапан диаметром 300мм.

- Плотность выбирается по желанию клиента (хочет ли он понадежнее и на многоразовое использование или же на один раз). Если многоразовый, то плотность должна быть от 140гр/кв.м. и выше, если на один раз, то ниже 140гр/кв.м., но не ниже 120гр/кв.м.

Все размеры, параметры и конфигурация с ценой прописывается в Коммерческом Предложении со сроками изготовления и отправляется клиенту на подтверждение. В случае необходимости, можно выслать один образец. Также визуально рекомендуется сбросить изображение биг бега:



**Для добывающей промышленности (карьеры)**

**-**Клиент выбирает 2/4 петли из тела контейнера или 4 стропы

-Ориентировочные размеры: 80х80х125

-По умолчанию верх открытый

-Дно по умолчанию глухое

-Идет полиэтиленовый вкладыш (как правило, вторичка)

-Плотность по умолчанию ориентировочно 130 гр

Все размеры, параметры и конфигурация с ценой прописывается в Коммерческом Предложении со сроками изготовления и отправляется клиенту на подтверждение. В случае необходимости, можно выслать один образец. Также визуально рекомендуется сбросить изображение биг бега:



**Кукуруза, Рапс, Шрот**

-Клиент выбирает 2/4 петли из тела контейнера или 4 стропы



-Ориентировочные размеры: 90х90х180

-По умолчанию сверху идет всегда фартук

-Дно по умолчанию глухое (проговорить с клиентом)

-Плотность выбирается по желанию клиента (хочет ли он понадежнее и на многоразовое использование или же на один раз)

Все размеры, параметры и конфигурация с ценой прописывается в Коммерческом Предложении со сроками изготовления и отправляется клиенту на подтверждение. В случае необходимости, можно выслать один образец. Также визуально рекомендуется сбросить изображение биг бега:



**Семена подсолнечника**

-Клиент выбирает 2/4 петли из тела контейнера или 4 стропы


-Ориентировочные размеры: размеры варьируются от 210 см до 250 см (рекомендуется предлагать 230 см) высотой и основанием 90х90см или 95х95см

-По умолчанию сверху идет всегда фартук

-Дно по умолчанию глухое (возможен клапан для выгрузки)

-Плотность выбирается по желанию клиента (хочет ли он понадежнее и на многоразовое использование или же на один раз)

Все размеры, параметры и конфигурация с ценой прописывается в Коммерческом Предложении со сроками изготовления и отправляется клиенту на подтверждение. В случае необходимости, можно выслать один образец. Также визуально рекомендуется сбросить изображение биг бега:



**Пеллета**

-Клиент выбирает 2/4 петли из тела контейнера или 4 стропы


-Ориентировочные размеры: 90х90х190

-По умолчанию верх открытый

-Дно по умолчанию глухое(проговорить с клиентом)

-Плотность выбирается по желанию клиента, как правило это 120 плотность

Все размеры, параметры и конфигурация с ценой прописывается в Коммерческом Предложении со сроками изготовления и отправляется клиенту на подтверждение. В случае необходимости, можно выслать один образец. Также визуально рекомендуется сбросить изображение биг бега:



**Минеральные удобрения**

-Как правило, 2 петли или 1 петля из тела контейнера

-Ориентировочные размеры: 80-80-145

-По умолчанию верх открытый

-Дно по умолчанию глухое

-Плотность, как правило, 130гр/кв.м.

Внутри должен быть обязательно полиэтиленовый вкладыш не менее 70мкр. Желательно первичный, но можно предложить композит (смесь первички и вторички). Вторичный вкладыш лучше не использовать, т.к. он пропускает влагу, что особенно плохо для удобрений.

Все размеры, параметры и конфигурация с ценой прописывается в Коммерческом Предложении со сроками изготовления и отправляется клиенту на подтверждение. В случае необходимости, можно выслать один образец. Также визуально рекомендуется сбросить изображение биг бега:

