  
   
Инструкция для Флексопечатника и ОТК

1.После получения заказа на нанесение печати, перед нанесением печати Флексопечатник обязан сверить данные макета с имеющимся клише .

2. После настройки цвета и нанесения первого чистового изображения флексопечатник передает заготовку в отдел ОТК

3. ОТК сверяет изображение на заготовке с макетом , если изображения идентично продолжает проверку самой печати на соответствие цветов и стираемости краски .

4. ОТК сохраняет проверенную заготовку предварительно указав на ней маркером :

Дату печати

Номер заказа

Фамилия проверяющего ОТК

Хранит заготовку в течении трех месяцев , после истечения трех месяцев заготовку утилизируем .

5. Только после подтверждения качества и соответствия печати от ОТК , флексопчатьник может продолжать серийную печать заготовок .

6. В случае изменения пропорций краски или добавок во время хода печать процедуру подтверждения качества через ОТК необходимо повторить .

Выполняя данное правило мы уменьшим количество некачественной печати